**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №151»**

**в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Полное юридическое наименование объекта:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №151»**

Адрес, телефон, факс:

**630129, г. Новосибирск, ул. Курчатова, 13/1 телефон 8 (383) 274-18-25, e-mail: sch151@yandex.ru**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - **оперативное управление**

Ведомственная принадлежность объекта - **Департамент образования мэрии города Новосибирска**

Адрес вышестоящей организации, (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) **630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. (383) 2274500**

Вид деятельности: **образовательная**

Размещение объекта: **отдельное здание**

Год ввода в эксплуатацию – **1986 г.**

Дата последнего капитального ремонта **- нет**

Общая площадь - **9039,4 кв.м.**

наличие прилегающего земельного участка - да, **21272 кв.м.**

Проектная мощность (предельная численность) - **874 человек**

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **- 634 человека**

****

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ |  | Единицы | | |  | Фактическая величина | | Для МГН\* | |  | |  |
| п/п | Элементы генплана | измерения | | | Норматив |  | | ФОТО | | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | |  | | 8 |
|  | Парковка для посетителей (официально не организована) | | | | | | | | | | |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | | | не более 50 | - | | К, О | | C:\Users\Admin\Desktop\20170531_102825.jpg | | П.4.2.2. СП 59.13330.2012 |
|  | Доля мест для автотранспорта инвалидов | % | | | 10 (но не менее 1 места) | 0 | | К, О | |  | | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов | м | | | 6х3,6 | отсутствие | | К | |  | | П.4.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике |  | | | наличие | отсутствие | | К | |  | | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание | | | | | | | | | | | |
|  | - ширина полосы движения  - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов) | | м | 2,0  Допусти  мо 1,2 | | | более 2,1  (по ходу движения проходит проезжая часть | | К | | C:\Users\Admin\Desktop\фото 151\20170531_095131.jpg | П.4.1.7. СП 59.13330.2012 |
|  | -указатели направления движения | |  | **наличие** | | | отсутствуют | | К, О, Г | | C:\Users\Admin\Desktop\фото 151\20170531_095214.jpg | П.4.1.3. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота бордюра | | см | **5** | | | Более 5 | | С | | C:\Users\Admin\Desktop\фото 151\20170531_095234.jpg | П.4.1.9. СП 59.13330.2012 |
|  | Съезды с тротуаров:  уклон  вблизи зданий и в затесненных местах | |  | **1:12**  **Допускается 1:10** | | | Отсутствие (тротуары частично заняты стихийно припаркованным транспортом) | |  | | C:\Users\Admin\Desktop\фото 151\20170531_095131.jpg |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание):  расстояние до объекта информации, опасного участка;  ширина тактильной полосы | | см | 80  50-60 | | | отсутствует | | С | |  | П.4.1.10. СП 59.13330.2012 |
|  | Лестница к входной площадке | |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  | Ширина марша лестниц | | см | Не менее 135 | | | 550 | | О,С | | C:\Users\Admin\Desktop\фото 2 крыльцо.JPG | П.4.1.12. СП 59.13330.2012 |
|  | Высота ступени | | см | от 12 до 15 | | | 14 | | О,С | |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина проступи | | см | от 35 до 40 | | | 30 | | О,С | |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие | |  | наличие | | | отсутствие | | О, С, Г | |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии) | | см | за 80-90 до лестниц | | | отсутствие | | С | |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина рельефной тактильной полосы | | см | 30-50 | | | отсутствие | | С | |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней | |  | наличие | | | отсутствие | | С | |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема | |  | наличие | | | наличие | | О,С | |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни с двух сторон | |  | наличие | | | отсутствие | | О, С | |  | П. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | | см | Допустимо 85-92 | | | - | | О, С | |  | П. 6.16. СП 118.13330.2012 |
|  | - завершающие части поручней | | см | Не менее 30 | | | - | | О, С | |  | П.5.3.3 ГОСТ Р 51261 |
|  | Пандус | |  | наличие | | | отсутствие | |  | |  |  |
|  | Ширина пандуса | | см | Не менее 100 | | | отсутствие | | К | |  | П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Параметры пандуса:  длина марша пандуса  уклон пандуса | | см | Не более 900  Не круче от 1/12 (8%) до 1:20 (5%) | | | отсутствие | | К | |  | П.4.1.14 СП 59.13330.2012 |
|  | Площадка на горизонтальном участке пандуса | | см | **Не менее 150х150** | | | отсутствие | | К | |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни с двух сторон: | |  | **наличие** | | | отсутствие | | К,О | |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | - на высоте | | см | 70 и 90 (допустимо от 85 до 92) | | |  | | К | |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | -завершающие части поручней | | см | Длиннее пандуса на 30 | | | отсутствие | | К, О | |  | П.5.2.3 ГОСТ Р 51261 |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | |  | наличие | | | отсутствие | | К,О,С | |  | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
|  | Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой | |  | наличие | | | отсутствие | | С | |  | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
|  | **Наружный подъемник**: вертикальный (В), наклонный (Н) | |  | наличие | | | отсутствие | | К | |  | П.4.1.14. СП 59.13330.2012 |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально – планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/  нет | № на  плане | №  фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | На пути движения к зданию отсутствуют указатели и информация о предоставлении ситуационной помощи | все | Установить указатели, информирующие о пути движения к зданию, а также информацию с номером телефона специалиста, который окажет при необходимости помощь | Организационные мероприятия |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | на пути движения к основному входу имеются повреждения в дорожном покрытии, съезды для колясок не предусмотрены | К,О |  | Организационные мероприятия |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем, отсутствуют поручни, отсутствует яркая контрастная маркировка первой и последней ступени | К,О,С | установить рельефную (тактильную) полосу перед и в завершении лестничного марша, установить поручни, нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | К,О |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  | К,О | организовать доступные для инвалидов стояночные места | Организационные мероприятия |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| № на  плане | №  фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С) |  |  | текущий ремонт, организационные мероприятия |

**2. ВХОДНАЯ ГРУППА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | ФОТО | Ссылка на пункт нормативного документа |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крыльцо / входная площадка | | | | |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | см | не менее 140 x200  или 150 х185 | соответствует | К | C:\Users\Admin\Desktop\IMG_1267.JPG | П.5.1.3. СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни (ограждение) |  |  | - | К, О, С |  | П.5.1.2 СП 59.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  |  | - | Все категории |  | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
|  | Навес |  |  | Не имеется у | Все категории |  | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
|  | Лестница к входной площадке |  |  |  |  | C:\Users\Admin\Desktop\фото 2 крыльцо.JPG |  |
|  | Ширина марша лестниц | см | Не менее 135 | 558 | О,С |  | П.4.1.12. СП 59.13330.2012 |
|  | Высота ступени | см | от 12 до 15 | 13 | О,С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина проступи | см | от 35 до 40 | 30 | О,С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  |  | - | О, С, Г |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии) | см | за 80-90 до лестниц | - | С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина рельефной тактильной полосы | см | 30-50 | - | С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней |  | наличие | - | С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие | - | О,С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни с двух сторон |  |  | - | О, С |  | П. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см |  | - | О, С |  | П. 6.16. СП 118.13330.2012 |
|  | - завершающие части поручней | см |  | - | О, С |  | П.5.3.3 ГОСТ Р 51261 |
|  | Пандус |  |  | Конструктивно не имеется |  |  |  |
|  | Ширина пандуса | см |  | - | К |  | П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Параметры пандуса:  длина марша пандуса  уклон пандуса | см |  | - | К |  | П.4.1.14 СП 59.13330.2012 |
|  | Площадка на горизонтальном участке пандуса | см |  | - | К |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни с двух сторон: |  |  | - | К,О |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | - на высоте | см |  | - | К |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | -завершающие части поручней | см |  | - | К, О |  | П.5.2.3 ГОСТ Р 51261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  |  | - | К,О,С |  | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
|  | Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой |  |  | - | С |  | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
|  | **Наружный подъемник**: вертикальный (В), наклонный (Н) |  |  | отсутствие | К |  | П.4.1.14. СП 59.13330.2012 |
|  | **Тамбур** |  |  | есть |  |  |  |
|  | Габариты: глубина х ширина | см | не менее 230х150  при реконструкции допустимо от 150 до 180х200 | 558х297 | К | C:\Users\Admin\Desktop\тамбур 1.JPG | П.5.1.7. СП 59.13330.2012 |
|  | **Двери1**: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | распашные |  | C:\Users\Admin\Desktop\фото 151\IMG_1267.JPG |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | Входная дверь -160 (однастворка - 80) | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | 10 | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) |  | наличие | отсутствие | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Размер маркировки | см | Не менее 10 х 20 | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Расположение маркировке на полотне двери | см | Не ниже 120  не выше 150 от земли | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | **Двери 2:** распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | распашные |  | C:\Users\Admin\Desktop\фото 151\тамбур 2.JPG |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 160 (одна створка 80) | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | отсутствие | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) |  | наличие | отсутствие | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Размер маркировки | см | Не менее 10 х 20 | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Расположение маркировке на полотне двери | см | Не ниже 120  не выше 150 от земли | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/  нет | № на  плане | №  фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | Имеются повреждения |  |  | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  | К,О | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  |  | К,О,С |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| № на  плане | №  фото |
| Вход в здание | ДП-И (О,Г,У), ДУ (К,С) |  |  | организационные мероприятия |

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ**

**(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | ФОТО | Ссылка на пункт нормативного документа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Холлы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения кресла-коляски:  в одном направлении  при встречном движении | см | не менее 150  не менее 180 | 180 | К | C:\Users\Admin\Desktop\холл.JPG | П.5.2.1.  СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | см | Не менее 120 |  | К,О,С |  | П.5.2.2.  СП 59.13330.2012 |
|  | Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже): |  | наличие | наличие | К, О |  | П. 5.2.6.  СП 59.13330.2012 |
|  | Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | см | **Выступ - не более чем на 10**  **высота - от 70 до 210 от уровня пола.** | отсутствие | К,С |  | П.5.2.7.  СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку | см | **Не менее 90** | 140 | К,О,С |  | П.5.2.4.  СП 59.13330.2012 |
|  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина лестничного марша:  для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел.  для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей;  для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135  не менее 120  не менее 90 | 115 | О,С | C:\Users\Admin\Desktop\IMG_1281.JPG  C:\Users\Admin\Desktop\IMG_1282.JPG | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | - | О,С |  | П.5.2.9. СП13330.2012 |
|  | Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии) | см | за 60 до лестниц, дверей, поворотов | - | С |  | П.5.2.3. СП59.113330.2012 |
|  | Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними |  | наличие | наличие | С |  | П.5.2.12  СП 13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие | - | С |  | П.5.2.9.  СП 59.13330 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | - | О,С |  | П.5.2.15  СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см | 90 (допустимо 85-92) | - | О,С |  | П.5.2.15.  СП 59.13330.2012 |
|  | - завершающие части поручней | см | Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33) | - | О,С |  | П5.2.10. СП59.13330.2012 |
|  | - пандусы:  высота одного подъема  угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см  угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см) | см | не более 80  1:20 (5%)  1:10 (10%) | Конструктивно не предусмотрены | К,О |  | П.5.2.13  СП 59.13330.2012 |
|  | **Лифты** |  | наличие | Конструктивно не предусмотрены |  |  |  |
|  | **Пути эвакуации** |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной |  | наличие | имеется | С | C:\Users\Admin\Desktop\IMG_1274.JPG | П.5.2.4.  СП 59.13330.2012 |
|  | **Двери 1**: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | распашные |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 140 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | 8 | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | | | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/  нет | № на  плане | №  фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона  ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Соответствует | К,О,С |  |  |
| 3.2 | Лестницы (внутри здания) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или  подъемник) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  |  |  |  | Придать дверям более контрастную окраску |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны  безопасности) | есть |  |  | Пути эвакуации не предназначены для эвакуации инвалидов, при подъёме на второй и третий этажи нет лифтов | К,О,С,Г,У |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) |
| № на  плане | №  фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-И (О,У) ДЧ-И (К,С,Г) |  |  | Организационные мероприятия |

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Еди­ницы изме­рения | Норматив | Фактичес­кая величина | Для  категорий  МГН\* | ФОТО | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обслуживание через окно/прилавок (гардероб) |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | см | Не выше 85 |  | К |  | П.7.1.9  СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина зоны обслуживания | см | Не менее 100 | 370 | К |  | П.7.1.9  СП 59.13330.2012 |
|  | **Игровая комната** |  | -- |  |  |  |  |
|  | ширина в свету | см | не менее 90 | отсутствует | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | пороги | см | не более 1,4 | отсутствует | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода между оборудованием | см | 90-140 | соответствует | К,О |  | П.4.7.СП 138.13330.2012 |
|  | **Сенсорная комната** |  | -- |  |  |  |  |
|  | ширина в свету | см | не менее 90 | отсутствует | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | пороги | см | не более 1,4 | отсутствует | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода между оборудованием | см | 90-140 |  | К,О |  | П.4.7. СП 138.13330.2012 |
|  | Высота размещения оборудования | см |  |  | К,О |  |  |
|  | **Кабинет педагога-логопеда** |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина в свету | см | не менее 90 | 86 | К,О | C:\Users\Admin\Desktop\кабинет логопеда.JPG | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | пороги | см | не более 1,4 | отсутствует | К,О |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода между оборудованием | см | 90-140 | Соответствует | К,О |  | П.4.7. СП 138.13330.2012 |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/  нет | № на  плане | №  фото | Содержание | Значимо для инвалида(категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  |  |  |  | Организационные мероприятия |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с  перемещением по маршруту | нет | - | - |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального  обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) |
| № на плане | № фото |
| Зона обслуживания инвалидов | ДП-И (К,О,У), ДУ (С,.Г) |  |  | Организационные мероприятия |

**5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений | Наименование элементов объекта | Еди­ницы изме­рения | Норматив | Фактичес­кая величина | Для категорий МГН\* | ФОТО | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Знак доступности помещения  на высоте | см | Наличие  135 | нет | К,О,С,Г |  | П.5.3.6.  СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина дверного проема | см | Не менее 90 | 90 | К | C:\Users\Admin\Desktop\IMG_1279.JPG | П.5.3.3.  СП 59.13330.2012 |
|  | Пороги |  |  | отсутствует |  | C:\Users\Admin\Desktop\IMG_1280.JPG | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Раковина:  • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)  • высота раковины  • опорный поручень | см | не менее 130х 85 см  75-85 см  наличие | нет |  |  | П. 5.3.3., 5.4.2. СП 59.13330.2012 |
|  | Сушилка для рук | см | Не более 80 | нет | К,0 |  | П.5.4.2.  СП 59.13330.2012 |
|  | габариты универсальной кабины | см | Не менее 220 х 215 | нет | К |  | П.5.3.3.  СП 59.13330.2012 |
|  | -опорные поручни\* |  | - | нет | К, О |  | П.5.3.3.  СП 59.13330.2012 |
|  | Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала) |  | - | нет |  |  | П.5.3.6.  СП 59.13330.2012 |

**\* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99**

**Заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/  нет | № на  плане | №  фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Размещение приспособлений и оборудования не соответствуют нормативам | К,О |  | Привидение в соответствие с нормативами |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната  (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| № на  плане | №  фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В |  |  | Организационные мероприятия |

**6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № |  |  |  |  |  |  |  |
| помеще |  | Еди- |  | Фактичес- | Для | ФОТО |  |
| ний по | Наименование элементов объекта | ницы | Норма  тив | кая | категорий |  | Примечания |
| плану |  | изме­рения |  | величина | МГН\* |  |  |
| БТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах) |  | наличие | Имеется | С, У |  |  |
|  | Визуальная информация на контрастном фоне |  | наличие | Имеется | С |  | П.5.5.4 ;5,5.6.  СП 59.13330.2012 |
|  | Размещение на высоте | см | не ниже 150  не выше 450  от пола | имеется | К, С |  | П.5.5.4  СП 59.13330.2012 |
|  | Высота прописных букв | см | не менее 7,5 | имеется | С |  | П.6.8.3 ГОСТ Р51671 |
|  | Указатели, пиктограммы: |  |  | имеется | С,У |  |  |
|  | Размещение на высоте | см | не более 250  от пола | наличие | К, С |  | П. 6.12 ГОСТ Р51671 |
|  | Размер пиктограммы:  рядом с входом в общественные здания и сооружения;  на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения\* | см | 20 х 20  10 Х 10 | - | Г,О,К |  | П. 4.5.1.4.  ГОСТ Р 52131 |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги, |  | наличие |  | С |  | П.6.16 ГОСТ Р 51671 |
|  | выполненные шрифтом Брайля |  |  | отсутствие |  |  |  |
|  | -высота размещения | см | 120-160 | - | С |  | П.6.18 ГОСТ Р51671 |
|  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения)  Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа |  | наличие | отсутствие | С |  | П.7.1.8.  СП 59.13330.2012 |
|  | **Надписи и знаки для идентификации помещений\*** |  | наличие | имеется |  |  |  |
|  | -высота размещения | см | не выше 150 | - | С,У |  | П.6.21.4 ГОСТ Р51671 |
|  | **Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.** |  | наличие | отсутствие | С,Г |  | П.5.5.6., 7.1.12  СП 59.13330.2012 |

**\*** Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  | С |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| № на  плане | №  фото |
| Системы информации на объекте | ДП-И (К,О,У), ДЧ-И (Г), ВНД (С) |  |  |  |

**Примечание:**

**Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями**